Manuál ke složení hodin

# Potřebné pomůcky

* Manuální zručnost
* Tavná pistole

# Vymodelované části

* Překližka
* Krabička motor
* Krabička ovládání (2×)
* Ručička

# Součástky

* Led kruh velký
* Led kruh malý
* IR senzor
* 4× ovládací tlačítka
* Krokový motor pro pohon ručičky

# Postup

Do určených otvoru ze zadní strany pokličky vložte led kruhy připevněte tavnou pistolí

Vložte Krokový motor do díry ze zadní strany tak, aby kabely vedly nahoru a tavnou pistolí připevněte

Dej na krokový motor ručičku

Do 4 děr vložte dvě krabičky na ovládání, které připevníte taktéž tavnou pistolí na „plochách“ tomu určený dotýkající se pokličky

Do Krabiček na ovládání vložte tlačítka a připevněte tavnou pistolí. Do určeného místa vložte IR senzor a také tavnou pistolí

Pak propoj všechny kabely z krabiček na ovládání a vlož je na krabičku na motor, tak aby všechny vedly nahoru

V případě zmatku doporučuji se podívat na model na githubu